Technický list: **CYKLON Priemyselný rýchločistič**

Číslo tovaru: 1903901

**CYKLON Priemyselný rýchločistič** je rýchlo sa odparujúci čistič na báze rozpúšťadla. Odparí sa bez zvyšku a je vynikajúci na ľahké až stredne ťažké znečistenia na olejovom resp. mastnom základe. CYKLON Priemyselný rýchločistič je univerzálne použiteľný na mnohé podklady.

**Pozor**: Pri použití na lakované plochy, gumu a Styropor viď bod Informácie o spracovaní.

# Oblasti použitia

CYKLON- Priemyselný rýchločistič je použiteľný všade tam, kde je nutné odstrániť olejové a mastné znečistenia, napr. na vyčistenie a odmastenie plôch na lepenie a tesnenie, ako odmasťovač pred lakovaním (holý kov), na odstránenie starých mazadiel. Predošetrenie CYKLON Priemyselným rýchločističom výrazne zlepšuje dlhodobé pôsobenie mazadiel. Pre rýchle bezzvyškové odparenie nie sú potrebné žiadne následné práce, ako umývanie, vysušovanie a pod.

# Vlastnosti produktu

* rýchle bezzvyškové odparenie
* pri ľahkom znečistení nie sú potrebné ďalšie následné práce na ošetrených plochách
* už po krátkom čase pôsobenia dobrá rozpustnosť tukov a olejov
* zlepšuje dlhodobé pôsobenie mazadiel
* horľavý

# Informácie o spracovaní

Postup: Naniesť na ošetrovanú plochu a krátky čas nechať pôsobiť. Nečistoty je potom možné ľahko odstrániť handrou. Pri ľahkom znečistení nie sú potrebné ďalšie opatrenia. Olejové a mastné znečistenia zmiznú a čistič sa bezzvyškovo odparí.

Pozor: Pri použití na lakované plochy, styropor a gumu, odporúčame previesť skúšku znášanlivosti na zakrytých častiach.

# Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Požadovaná hodnota** |
| Špec. váha | cca. 0,80 kg/Liter |
| Zápach | po rozpúšťadle |
| Farba | priesvitný |
| Čas odparenia | závislý od teploty a naneseného množstva |
| Stupeň ohrozenia vody | WGK 0 |